# Elbear Ace-Uno
Особенности работы с платами Elbear Ace-Uno в среде программирования ArduinoIDE.
### Функциональное назначение выводов  
![Pinout](pinout.PNG)
### Цифровые выводы
На плате Elbear Ace-Uno доступны встроенные светодиод и кнопка. Для их использования необходимо воспользоваться макросами `LED_BUILTIN` и `BTN_BUILTIN`, передавая их в качестве аргументов функции вместо номера цифрового вывода. Макросу `LED_BUILTIN` соответствует номер вывода D22, а макросу `BTN_BUILTIN` - D23.  
#### ШИМ  
На плате Elbear Ace-Uno доступны следующие выводы для формирования ШИМ-сигнала: D3, D5, D6, D9, D10, D11. Генерация сигнала осуществляется с помощью 32-битного таймера. Выводы  D3, D5, D6, D9 подключены к таймеру 1, выводы D10, D11 подключены к таймеру 2. Выводы, подключенные к одному и тому же таймеру, выдают ШИМ-сигнал одинаковой частоты.  
Цифровой вывод D10 не может быть использован для генерации ШИМ, если одновременно активен интерфейс SPI. Это ограничение связано с особенностями работы микроконтроллера. Ограничение не распространяется на использование D10 в качестве цифрового вывода при активном SPI. 
### Прерывания  
На плате Elbear Ace-Uno доступно 7 прерываний, настраиваемых функцией `void attachInterrupt(uint8_t interruptNum, void (*userFunc)(void), int mode)`:  
  
|Цифровой вывод|Номер прерывания|
|---------|---------|
|D2|0|
|D3|1|
|D4|2|
|D5|3|
|D8|4|
|D9|5|
|`BTN_BUILTIN`|6|  

### Serial
Для работы доступно два последовательных интерфейса. Нулевой интерфейс доступен на выводах D0, D1, для работы с ним используется экземпляр класса под названием `Serial`. Нулевой интерфейс используется для вывода информации в Монитор порта в Arduino IDE.  
Первый интерфейс доступен на выводах D7, D8, используемый экземпляр класса - `Serial1`.  